**Allegato D - Modello di proposta tecnico economica**

**per l’affidamento della fornitura di cime di ormeggio per l’ancoraggio profondo del sito E2M3A del sud adriatico, dotate delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico allegato (Allegato A).**

**CIG: Z293A3AF0E**

**Operatore Economico**

(ragione sociale) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sede legale) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(codice fiscale) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Formula la seguente proposta tecnico economica per l’appalto in oggetto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione** | **Q.tà** | **Prezzo unitario IVA esclusa** | **Prezzo complessivo IVA esclusa** |
| 1 | SQUARE LINE\_mm 20 TINTA UNITA BIANCO | m.500 |  |  |
| B.L. daN 6500,00 |  |  |
| B.L. daN 6500 daN |  |  |
| N. 1 PEZZO UNICO DA 500 m |  |  |
| CON IMPIOMBATURA CON REDANCIA INOX SU UN CAPO |  |  |
| 2 | DYNEFORCE 78\_mm 10 TINTA UNITA BIANCO | m.1000 |  |  |
| B.L. daN 11600,00 |  |  |
| N. 1 PEZZO UNICO DA 1000 m |  |  |
| CON IMPIOMBATURA CON REDANCIA INOX da 16 mm SU UN CAPO |  |  |
| 3 | PIOMBATURA DI GIUNZIONE TRA IL DYNEFORCE 78\_mm 10 E LA CIMA SQUARE LINE BIANCA\_mm 20 | 1 |  |  |
| 4 | IMPIOMBATURA | 1 |  |  |
| CON REDANCIA IN INOX\_mm 20 |  |  |
| SU SQUARE LINE BIANCA\_mm 20 |  |  |
| 5 | IMPIOMBATURA CON REDANCIA IN INOX\_mm 16 | 1 |  |  |
| SU DYNEFORCE 78\_mm 10 BIANCO |  |  |
| 6 | CAVO NO-TORSION IN KEVLAR 49 CON CALZA IN DYNEEMA NERO | 1 |  |  |
| M.W.L. 5.0 Ton |  |  |
| BL.: 15.0 Ton |  |  |
| LUNGHEZZA: 10000 mm |  |  |
| TERMINALE UPPER: AT2 |  |  |
| TERMINALE LOWER: AT2 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione** | **Q.tà** | **Prezzo unitario IVA esclusa** | **Prezzo complessivo IVA esclusa** |
| 7 | SQUARE LINE BIANCA mm 26  CON IMPIOMBATURA CON REDANCIA  IN INOX SU ENTRAMBI I CAPI  (PIOMBATURA CON REDANCIA IN INOX E SPALMA-TURA DI SICUREZZA IN COVER POLIURETANICO SU ENTRAMBI I CAPI) | N. 3 PEZZI DA 38 METRI finiti |  |  |
| 8 | FUNE ACCIAIO INOX AISI 316 CON RIVESTIMENTO PVC 10 mm DIAMETRO INTERNO/14mm DIAMETRO ESTERNO -  LUNGHEZZA 50 metri CON REDANCE INOX (dello stesso diametro di quelle applicate sulle Square Line) ALLE ESTREMITA’ CHIUSE CON MANICOTTI | N.3 PEZZI |  |  |

**Elementi tecnico-qualitativi della proposta (descrivere sinteticamente i seguenti punti):**

1. comprovata esperienza dell’azienda nel settore:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) rispetto dei tempi di consegna che devono essere non superiori a n.15 giorni dalla data di accettazione del contratto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. altri elementi qualitativi sottolineati nella proposta che verranno liberamente apprezzati dalla stazione appaltante in funzione del fabbisogno da soddisfare;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Documento firmato digitalmente**